"0x01", MCI_OPEN - начать работу с устройством,
"0x02", MCI_CLOSE - завершить работу с устройством,
"0x03", MCI_ESCAPE - отправить устройству произвольное сообщение,
"0x04", MCI_PLAY - начать воспроизведение,
"0x05", MCI_SEEK - переместить точку воспроизведения во времени,
"0x06", MCI_STOP - завершить воспроизведение/запись,
"0x07", MCI_PAUSE - приостановить воспроизведение/запись,
"0x08", MCI_INFO - узнать название устройства,
"0x09", MCI_GETDEVCAPS - узнать возможности ("capabilites") устройства,
"0x0A", MCI_STATUS - узнать, чем занято устройство,
"0x0B", MCI_SPIN - начать/завершить постоянное вращение диска в устройстве,
"0x0C", MCI_SET - сделать что-либо с устройством, например, вытолкнуть диск,
"0x0D", MCI_STEP - перейти к заданному кадру или звуковой дорожке,
"0x0E", MCI_RECORD - начать запись звука с микрофона или звуковой карты,
"0x0F", MCI_SYSINFO - узнать, какие есть устройства, включён ли микрофон и так далее,

"0x10", MCI_SAVE - сбросить кадр или дорожку в файл,
"0x11", MCI_CUE - подготовить устройство к "захвату" кадра или дорожки,
"0x12", MCI_UPDATE - перечитать кадр заново (используется вместе с видеокамерой),
"0x13", MCI_SET_CUEPOINT - задать "важную точку" для уведомления при воспроизведении,
"0x14", MCI_SET_POSITION_ADVISE - включить постоянное уведомление при воспроизведении.
"0x15", MCI_SET_SYNC_OFFSET - установить для уведомлений точку отсчёта во времени,
"0x16", MCI_LOAD - загрузить кадр в устройство (противоположность "MCI_SAVE"),

"0x17", MCI_ACQUIREDEVICE - "захватить" устройство для исключительного доступа,
"0x18", MCI_RELEASEDEVICE - "освободить" устройство и сделать его доступным для всех,
"0x19", MCI_MASTERAUDIO - задать громкость на устройстве (есть такая же функция API),
"0x20", MCI_GETTOC - прочитать оглавление CD/DVD-диска.
