51H - сообщить драйверу об изменении размеров экрана,
53H - задать число точек на одно движение мыши ("mickeys per pixels"),
54H - назначить возможные сообщения от мыши (число кнопок и тому подобное),
56H - задать изображение для указателя мыши (чёрная "стрелочка" и точка ввода на ней),
57H - разрешить указателю перемещаться по всему экрану,
58H - ограничить область перемещения указателя по экрану,
59H - задать расположение указателя на экране,
5AH - настроить драйвер для обработки прерываний от мыши (здесь 16-разрядный адрес),
5CH - настроить драйвер, чтобы он выдавал "точки на экране" или передвижения мыши,
60H - узнать число кнопок мыши (0 без мыши, 1 для "1", 2 для "1-2", 3 для "1-3-2"),
61H - узнать скорость движения мыши ("mickeys/centimeter"),
62H - узнать состояние драйвера мыши, а также узнать, чем он занят,
63H - начать чтение ввода от мыши,
64H - проверить, было ли что-нибудь сделано мышью,
65H - узнать возможные сообщения от мыши, назначенные ранее,
66H - узнать число точек на одно движение мыши,
67H - узнать расположение указателя,
68H - узнать изображение для указателя мыши,
6AH - узнать версию драйвера мыши (для OS/2 1.x или для OS/2 2.x),
6BH - узнать DeviceID мыши и номер последовательного порта.
