40H - перевести лазер в начальное состояние,
44H - выдвинуть подставку с дисками,
45H - задвинуть подставку с дисками,
46H - закрепить подставку, чтобы её нельзя было открыть,
50H - перевести лазер к сектору диска, рассчитав смещение в минутах и секундах,
60H - узнать состояние устройства,
61H - узнать, возможно ли воспроизведение с диска с указанным номером,
63H - узнать длину сектора диска,
70H - узнать расположение лазера,
72H - прочесть 2048 байт с диска,
78H - узнать число секторов на диске,
79H - узнать номер диска ("product code").
