50H - задать раскладку в виде таблицы,
51H - перевести клавиатуру в цифровой или алфавитный режим,
52H - включить дополнительные символы,
53H - задать состояние клавиш <Ctrl>, <Shift> и <Alt>,
54H - задать скорость и задержку при повторении,
56H - включить/выключить "<Ctrl> + <Alt> + <Delete>",
57H - подключить "логическую клавиатуру" для многоэкранного режима,
58H - переключить кодировку на одну из поддерживаемых клавиатурой,
59H - должен ли драйвер клавиатуры посылать сообщения от неё,
5AH - включить/выключить лампочки на клавиатуре,
5CH - задать раскладку и кодировку,
5DH - создать новую "логическую клавиатуру",
5EH - удалить "логическую клавиатуру",
71H - узнать настройки ввода,
72H - узнать, включены ли дополнительные символы,
73H - узнать состояние клавиш <Ctrl>, <Shift> и <Alt>,
74H - начать чтение ввода с клавиатуры,
75H - проверить, было ли что-нибудь набрано на клавиатуре,
76H - узнать, включены ли "<Ctrl> + <Alt> + <Delete>",
77H - узнать, сколько клавиш на клавиатуре - 80 или 104,
78H - узнать кодировку на клавиатуре,
79H - перевести Scan-код клавиши в ASCII-код в соответствии с кодировкой,
7AH - узнать HardwareID клавиатуры,
7BH - узнать раскладку клавиатуры по умолчанию.
