41H - установить ширину потока,
42H - настроить линию связи,
43H - установить ширину потока и дополнительные параметры,
44H - отправить байт немедленно,
45H - задать "Break OFF",
46H - настроить модем,
47H - поведение как при получении "XOFF",
48H - поведение как при получении "XON",
4BH - задать "Break ON",
53H - настроить порт, задав несколько параметров,
54H - задать параметры для "Enhanced Mode",
61H - узнать ширину потока,
62H - узнать настройки линии связи,
63H - узнать ширину потока и дополнительные параметры,
64H - узнать состояние COM-порта,
65H - узнать состояние данных, поставленных на отправку,
66H - узнать состояние модема,
67H - узнать состояние модема,
68H - узнать число байтов в очереди для "DosRead()",
69H - узнать число байтов в очереди от "DosWrite()",
6DH - узнать код ошибки,
72H - узнать, что происходит на устройстве,
73H - узнать настройки порта, получив несколько параметров,
74H - узнать параметры "Enhanced Mode".
