42H - задать размер шрифта текстового принтера и число линий на дюйм,
44H - задать повторение при ошибках,
46H - включить LPT-порт,
48H - задать один из шрифтов на принтере,
4DH - задать заголовок для печатаемых страниц,
4EH - задать значение "timeout" при ожидании ответа принтера,
62H - узнать размер шрифта и число линий на дюйм,
64H - узнать, выполняется ли повторение при ошибках,
66H - узнать состояние порта в виде набора разрядов в одном байте,
69H - узнать включённый шрифт,
6AH - узнать, есть ли заданный шрифт на принтере,
6EH - узнать значение "timeout".
