00H - закрыть устройство от других приложений (как при разметке диска),
01H - открыть устройство для других приложений,
02H - перечитать дискету или CD-диск,
03H - задать номер для устройства ("A: - Z:"),
04H - начать разметку диска,
20H - узнать, постоянный это диск или это дискета/CD/Flash,
21H - узнать номер устройства,
40H - закрепить/освободить/вытолкнуть CD-диск,
43H - задать свойства диска (жёсткий диск или CD, число дорожек и так далее),
44H, 64H, 65H - записать/прочесть/проверить дорожку, пропуская сбойные секторы,
45H - разметить дорожку диска,
5DH - управление дискетой,
60H - узнать ёмкость дискеты (720 КБайт или 1.44 МБайта),
63H - узнать свойства диска,
66H - узнать, доступен ли диск для доступа, или он закрыт.
