# Router-Anweisungen für das Hosten von Lux Wenn du über einen Router mit dem Internet verbunden bist, musst du normalerweise eine Funktion deines Routers aktivieren, die sich "Port Forwarding" oder "Virtual Server" nennt. Das bedeutet, dass alles, was an den angegebenen Port (bei Lux ist das 6619) geschickt wird, an den gewünschten Computer (nämlich deinen) weitergeleitet wird. Finde die nötigen IP-Adressen Zunächst musst du die IP-Adresse deines Routers und deine lokale IP-Adresse herausfinden. Hier erfährst du, wie du das mit MacOS X, Microsoft Windows oder Linux tust. IP-Adressen sehen ungefähr so aus: "192.168.0.1". In deinem Fall könnten die Adresse allerdings anders lauten. Rufe das Web-Interface deines Routers auf Hast du diese beiden Adressen gefunden, kannst du deinen Router konfigurieren. Zunächst musst du das Web-Interface deines Routers aufrufen. Das tust du, indem du die Adresse deines Routers in die Navigartionsleiste deines Internet-Browsers eingibst. Probier es mal mit dem Internet Explorer, falls es nicht funktioniert. Startest du das Web-Interfaces deines Routers, wirst du vielleicht nach Benutzername und Passwort gefragt. Diese Informationen hängen vom Router ab. Kombinationen, die du mal probieren solltest lauten "admin" ohne Passwort und "admin" mit dem Passwort "admin". Aktiviere "Port Forwarding" für deine IP-Adresse und Port 6619 Hast du das Web-Interface deines Routers aufgerufen, kannst du die Einstellung vornehmen, die ihn Port 6619 an die IP-Adresse deines Computers weiterleiten lässt. Wahrscheinlich findest du die betreffende Option unter "Port Forwarding", "Port-Weiterleitung" oder "Virtual Server". Gib 6619 als Port ein (falls nötig doppelt), gib die IP-Adresse deines Computers als Zielort ein und wähle TCP als Protokoll. Speichere diese Angaben und schon bist du fertig. Hinweis: Bei manchen Routern ist es schwer, den Ort zu finden, an dem du diese Informationen eingeben musst, doch irgendwo muss er sein. Vielleicht musst du in einem Abschnitt suchen, der mit "Erweitert" betitelt ist. Zurück zur Hosting-Seite.