# Lux-Host-Anweisungen für Apple Basisstation Hier findest du die Anweisungen zur Host-Konfiguration der Wireless-Basisstation von Apple: Öffne das"AirPort Admin."-Dienstprogramm unter /Anwendungen/Geräte/. Klicke die Airport-Basisstation auf der Liste doppelt an. Du wirst nun nach einem Passwort gefragt. Hast du keine Änderung vorgenommen, lautet es "public". Klicke die "Alle Einstellungen anzeigen"-Schaltfläche. Wähle den "Port Mapping"-Reiter. Klicke "Hinzufügen" an. Gib 6619 als öffentlichen und privaten Port ein. Gib die IP-Adresse deines Computers als private Adresse ein (Lux verrät dir deine IP-Adresse, wenn ein Host-Versuch gestartet wird. Suche im Chatbereich nach "Starte LuxServer mit lokaler IP ..."). Klicke "OK" und schon bist du fertig. Einige Netzwerke ändern deine IP-Adresse mit jeder neuen Verbindung. Sollte das Hosten nicht mehr funktionieren, solltest du versuchen, die Airport-Basisstation neu zu konfigurieren. Zurück zu den Host-Anweisungen.